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Nazwa Dostawcy/Wykonawcy :
Adres:
Telefon/fax:
NIP/REGON/PESEL/CEiDG

Specyfikacja techniczna dostawy przedmiotu zamówienia, pn. „Dostawa fabrycznie nowej maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodowiska – Rolby” znak sprawy 1/SIWZ/2017.


	
	WYMAGANE PARAMETRY 
	PARAMETRY OFEROWANE
TAK / NIE / RÓWNOWAŻNE - jakie

	1.
	Maszyna fabrycznie nowa
	

	2.
	Napęd silnik Diesel, o mocy przynajmniej 16kW
	

	3.
	Napęd hydrostatyczny na 4 koła z oponami fabrycznie wyposażonymi w kolce do jazdy po lodzie
	

	4.
	Nóż strugający o szerokości maksimum 2000 mm, 
	

	5.
	Zbiornik na wodę z tworzywa, minimum 500 litrów
	

	6.
	Zbiornik na paliwo, minimum 40 l
	

	7.
	Zbiornik na śnieg, minimum 2,0 m3, podnoszony hydraulicznie
	

	8.
	Wysokość maszyny (maksimum 2200 mm)
	

	9.
	Szerokość maszyny (maksimum 2200 mm)
	

	10.
	Długość maszyny (maksimum 4100 mm)
	

	11.
	Maszyna posiada bieg do przodu (bezstopniowa regulacja prędkości)
	

	12.
	Maszyna posiada bieg do tyłu (bezstopniowa regulacja prędkości)
	

	13.
	Hamulec
	

	14.
	Oświetlenie przednie i tylne
	

	15.
	Maszyna odporna na warunki atmosferyczne – niska temperatura, wilgoć
	

	16.
	Opony z kolcami + zapas
	

	17.
	System szczotki bocznej
	

	18.
	System obcinania lodu
	

	19.
	System dozowania wody
	

	20.
	Ostrzegawcze sygnały dźwiękowe i świetlne
	

	21.
	Instrukcja w języku polskim
	

	22.
	Zestaw niezbędnych narzędzi i urządzeń do obsługi technicznej
	

	23. 
	Szkolenie pracowników Zamawiającego
	

	24.
	Dokument/ Certyfikat potwierdzający dopuszczalne normy emisji spalin maszyny (kryta hala lodowiska)
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